**福建亿鑫泰新型材料有限公司环境基础信息公开**

**一、基础信息**

单位名称：福建亿鑫泰新型材料有限公司 法定代表人：蔡文回

统一社会信用代码：91350781MA2XQJ5578

生产地址：福建省邵武市金塘工业园区三期

主要内容：初级形态塑料及合成树脂制造(C2651)

产品：光粉、密胺粉

设计建设规模为：年产光粉4000 吨、密胺粉4000吨，氨基模塑粉（电玉粉）8000吨

**建设规模：目前建有一期工程，主要产品和规模为：年产光粉4000 吨、密胺粉4000吨**

**二、排污信息**

执行排放标准：

企业生产废水经厂区污水处理设施处理达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表1中间接排放标准和吴家塘污水处理厂接管要求后，与化粪池处理后的生活污水汇入吴家塘污水处理站处理；循环冷却水系统排水直接排入市政污水管网。

企业生产废气氨、颗粒物、甲醛、非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4标准；厂界颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9标准，厂界甲醛排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；厂界NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求；污水处理设备设施排放的废气参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度的二级标准。

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准。

排污许可证证书编号：91350781MA2XQJ5578001P

（一）废水

主要污染物及特征污染物：COD、BOD、悬浮物、甲醛、总磷、氨氮、总氮等

排放方式：废水总排口

排放口数量和分布情况：1个污水排放口

排污许可证总量控制要求：COD≤12.8t/a，氨氮≤1.26t/a

超标情况：无

（二）废气

主要污染物及特征污染物：颗粒物、非甲烷总烃、甲醛、氨等

排放方式：排入大气环境

排放口数量和分布情况：2个生产废气排放口

排污许可证总量控制要求：颗粒物≤0.189t/a

超标情况：无

（三）固体废物、危险废物情况

一般固体废物：生活垃圾：委托环卫部门定期清运；

包装材料、塑料袋、塑料膜：收集后定期外售。

危险固体废物：有机树脂废物（废水处理污泥）、废矿物油（废机油）、其他废物（废油桶）、废活性炭，委托有资质的单位处理处置。

**三、防治污染设施的建设和运行情况**

1、设施名称：厂区污水处理

处理工艺：建设处理能力30m3/d的一体化污水处理设备一套(采用芬顿反应+接触氧化+二沉池)

设备运行情况：已验收，运行正常

2、设施名称：废气处理设施

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 污染因子 | 治理措施 | 排气筒 |
| 非甲烷总烃、甲醛、氨 | 水喷淋+光氧催化 | H1废气排放口（16m） |
| 投料工序颗粒物 | 布袋除尘 | H2废气排气筒（16m） |
| 球磨、筛分工序颗粒物 | 旋风+水处理 |

设备运行情况：已验收，运行正常