**福建凯泰化工有限公司环境基础信息公开**

# 一、基础信息

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：福建凯泰化工有限公司 | 法定代表人：周宝丽 |
| 统一社会信用代码：91350722MA345JHA5F |
| 生产地址：福建南平荣华山产业组团轻纺专业园二期（浦城县仙阳镇） |
| 主要内容：石化、化工类项目 |
| 产品：高性能环保涂料 |
| 建设规模：环评规划年产10000吨高性能环保涂料项目，公司实际产能为年产10000吨高性能环保涂料，其中水性涂料6000吨/年，油性涂料4000吨年。 |

# 二、排污信息

**2.1执行排放标准：**

1、废水排放标准：厂区污水总排口污染物排放执行荣华山集中污水处理厂进水水质指标要求

2、废气排放标准：公司有组织废气执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）及《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）；

3、噪声排放标准：公司厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

**2.2排污许可证：**

2023年11月08日南平市生态环境局签发核定，证书编号：91350722MA345JHA5F001V。

**（一）废水**

1、主要污染物及特征污染物：pH值、SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷等；

2、排放方式：经厂区污水处理站预处理后排入园区污水处理厂进一步处理；

3、排放口数量和分布情况：1个生产污水排放口、1个雨水排放口；

4、排放浓度：pH值6-9、悬浮物≤300mg/L、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、氨氮≤35mg/L、总氮≤40mg/L、总磷≤1.0mg/L；

5、超标情况：无。

**（二）废气**

1、主要污染物及特征污染物：颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯等；

2、排放方式：排入大气环境；

3、排放口数量和分布情况：共2个废气排放口：生产车间废气排放口1个，试样废气排放口1个；

4、排放浓度：二甲苯≤20mg/m3、颗粒物≤30mg/m3、非甲烷总烃≤100mg/m3；

5、超标情况：无。

**（三）固体废物、危险废物情况**

1、一般固体废物：生活垃圾等。生活垃圾委托环卫部门定期清运；

2、危险固体废物：滤渣（HW12 264-011-12）、废活性炭（HW49 900-039-49），废机油（HW08 900-249-08），废包装桶、废吸附滤网（HW49 900-041-49），污泥（HW12 264-012-12），废过滤网（HW12 264-011-12），滤渣重新投料使用，其余危险废物均委托南平人立环保科技有限公司处置。

**（四）总量达标情况**

1、排污许可证规定总量：非甲烷总烃≤2.88t/a

2、达标情况：污染物排放总量达到控制要求。

# 三、防治污染设施的建设和运行情况

1、设施名称：厂区污水处理设施

主要工艺：ABR厌氧反应器+生物接触氧化处理工艺：

运行情况：正常稳定运行

2、设施名称：试样有机废气收集治理系统

主要工艺：集气装置+UV 光解+活性炭吸附+15m高排气筒；

运行情况：正常稳定运行。

3、设施名称：车间生产废气收集治理系统

主要工艺：布袋除尘器处理+UV光解+活性炭吸附处理+15m高排气筒；

运行情况：正常稳定运行。