**福建省建瓯市金瓯日用品有限公司环境基础信息公开**

# 一、基础信息

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：福建省建瓯市金瓯日用品有限公司 | 法定代表人：陆身灼 |
| 统一社会信用代码：913507836966235634 | |
| 生产地址：建瓯市东峰镇莲花坪工业园区C2-1地块 | |
| 主要内容：非金属废料和碎屑加工处理 | |
| 产品：再生塑料粒子 | |
| 建设规模：年利用利树股份有限公司废纸中回收废塑料生产再生塑料粒子4000t。 | |

# 二、排污信息

**2.1执行排放标准：**

1、废水排放标准：厂区污水总排口污染物排放执行建瓯市城东污水处理厂进水水质指标要求。其中，石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。

2、废气排放标准：

有组织废气：非甲烷总烃、氯化氢、颗粒物、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4要求；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

无组织废气：颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），其中非甲烷总烃厂区内监控点执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；臭气浓度、苯乙烯、氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

3、噪声排放标准：公司厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

**2.2排污许可证：**

2023年6月20日南平市生态环境局签发核定，证书编号：913507836966235634001Q。

**（一）废水**

1、主要污染物及特征污染物：悬浮物、石油类、氨氮、五日生化需氧量、化学需氧量、pH值、总磷等；

2、排放方式：经厂区污水处理站预处理后排入建瓯市城东污水处理厂进一步处理；

3、排放口数量和分布情况：1个生产污水排放口、2个雨水排放口；

4、排放浓度：悬浮物≤200mg/L、石油类≤20mg/L、氨氮≤30mg/L、BOD5≤180mg/L、COD≤500mg/L、总磷≤3mg/L；

5、超标情况：无。

**（二）废气**

1、主要污染物及特征污染物：颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、氯化氢、臭气浓度、苯乙烯等；

2、排放方式：排入大气环境；

3、排放口数量和分布情况：1个尾气处理设施排放口；

4、排放浓度：

尾气处理设施排放口：氯化氢≤100mg/m3、臭气浓度≤2000、非甲烷总烃≤120mg/m3、苯乙烯≤50mg/m3、颗粒物≤120mg/m3、二甲苯≤70mg/m3；

厂界无组织废气：颗粒物≤1mg/m3、臭气浓度≤20、苯乙烯≤5mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3、氨≤1.5mg/m3、非甲烷总烃≤4mg/m3。

5、超标情况：无。

**（三）固体废物、危险废物情况**

1、一般工业固体废物：打包铁丝、浮渣（废纸浆）、重渣、污泥，打包铁丝集中收集后出售给废品回收公司，浮渣返回利树股份有限公司作为生产原料，重渣委托环卫部门处理；

2、危险固体废物：过滤网焚烧滤渣（HW18 772-003-18），均集中收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。

**（四）总量达标情况**

公司污染物总量达标

# 三、防治污染设施的建设和运行情况

1、设施名称：厂区污水处理设施

主要工艺：沉淀+气浮+活性污泥法+生物接触氧化法+曝气生物滤池（BAF）+膜生物法（MBR）+厌氧/缺氧/好氧法（A2/O）

处理规模：83.5t/d

运行情况：正常稳定运行

2、设施名称：尾气治理设施

主要工艺：高压油水分离器+生物氧化塔系统+15m高排气筒；

运行情况：正常稳定运行。