**福建江松环保建材有限公司环境信息公开**

1. **基础信息**

单位名称：福建江松环保建材有限公司 法定代表人：毛正旺

生产地址：福建省南平市松溪县松溪经济开发区旺达工业园区

生产主要内容、产品及规模：

主要内容：烧结砖

产品及规模：年产8000万块建筑垃圾及非黏土烧结（页岩）多孔砖生产线

1. **污染物排放情况**
2. 废气

（1）废气来源及治理措施

项目产生的废气主要来自原料堆场产生的扬尘、原料破碎粉尘、隧道窑烟气。

①原料堆场产生的扬尘

项目使用的原材料为煤渣、页岩、建筑渣土,，这些原料均以钢结构+彩钢顶棚储存。煤渣、建筑渣土在装卸、堆存过程中因风力的动力作用将会产生扬尘，为无组织排放。原料堆场设置水喷淋系统，定期对原料进行洒水降尘。

②原料破碎粉尘

项目采用破碎机对原料(建筑渣土、页岩)进行破碎，主要污染物为粉尘。破碎工序密闭作业，废气经布袋除尘集中收集后通过15m高排气筒(1#)排放。

③隧道窑烟气

隧道窑焙烧烟气中主要污染物为烟尘、SO2、NOx和氟化物。隧道窑废气经双碱法烟气脱硫除尘后通过43m排气筒(2#)排放。

（2）达标情况

隧道窑废气满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013)表2中人工干烧及焙窑标准限值；破碎工序废气满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表2中原料燃料破碎机制备成型标准限值。无组织废气满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表3现有和新建企业大气污染物浓度限值。

1. 废水

（1）废水来源及治理措施

生产废水主要来自脱硫除尘设施，脱硫除尘废水经沉淀后循环使用不外排。生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌施肥，不外排。

1. 固体废物

项目产生的固体废物主要为生产固废和生活垃圾。

项目生产固废包括检验不合格的砌砖以及脱硫除尘器产生的脱硫石膏、沉淀池沉渣。各类生产固废收集后作为原材料回用于生产。

项目生活垃圾经统一收集后，定期运送至垃圾填埋场进行集中处理。

1. 噪声

项目主要噪声源强为运营期间破碎机、切条机、搅拌机等生产设备运行时产生的噪声。各高噪声设备均采取减震垫、墙体隔声，并加强设备日常维护，维持设备处于良好的运转状态，确保厂界噪声稳定达标排放。经过隔声降噪处理后满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中3类标准。

请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。

福建江松环保建材有限公司

2024年10月4日