**寿宁县丰源橡塑有限公司环境信息公开**

1. **基础信息**

单位名称：寿宁县丰源橡塑有限公司 法定代表人：吴胜秋

生产地址：寿宁县犀溪镇际武工业集中区（G235 国道1161.2 公里处）

生产主要内容、产品及规模：

主要内容：再生橡胶

产品及规模：年产2万吨再生橡胶

1. **污染物排放情况**
2. **废气**

**（1）废气来源及治理措施**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理废气来源 | 主要污染物 | 废气处理措施 | 排气筒 | 排气筒编号 |
| 生产线 | 高度m |
| 破碎及筛选生产线 | 颗粒物 | 袋式除尘系统，采用2套布袋除尘器 | 15 | DA001、DA002 |
| 脱硫生产线 | 硫化氢、颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 脱硫废气处理系统，采用“热力焚烧+喷旋洗涤塔+活性炭吸附”装置 | 30 | DA003 |
| 炼胶生产线 | 硫化氢、颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 进入炼胶废气处理系统，采用低温等离处理系统+活性炭吸附装置 |

**（2）达标情况**

破碎及筛选产生的颗粒物排放浓度、排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准。脱硫罐废气排放口和炼胶废气排放口颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级排放标准，甲苯、二甲苯、非甲烷总烃能够满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1的标准限值要求，硫化氢能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级排放标准限值。

1. **废水**

公司无工艺性废水排放，公司现状废水污染源主要为生活性的废水，包括员工生活污水、食堂废水。主要污染物有COD、BOD5、SS等。项目生活污水经“三级化粪池+二级生化处理系统+紫外线消毒”处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中蔬菜标准后，用于周边农田、菜地农灌不外排，实现生活污水的综合利用。废水处理站设计处理规模为10t/d。

1. **固体废物**

公司产生的固体废物分为一般工业固体废物、生活垃圾和危险废物。

（1）一般固体废物

钢圈、钢丝纤维、检验不合格的再生胶胶片、布袋收尘下来的粉尘固废和废包装材料等分类收集暂存一般固废区域，其中检验不合格的再生胶胶片回破碎和筛选车间重新利用，布袋收尘下来的粉尘回脱硫罐重新利用，钢圈和钢丝纤维交由废品公司回收利用。

（2）危险废物

危险固体废物主要为废活性炭、废UV灯管等危险废物，分类收集暂存危险废物间，由专人管理，定期交由有资质单位处理处置。项目部分植物油、活化剂、液压油，使用完后产生沾有植物油、活化剂的原料空桶暂存于危废暂存间，定期交由供应商回收利用。

公司于厂区内建有一处危险废物暂存区，位于厂区1#厂房西南侧（占地面10 ㎡），专门用于存放废活性炭、废UV灯管等危险废物，分区域堆放，并设置有相应的防范措施。危险废物的存储场所均设有防渗、防腐蚀、防泄漏措施，符合规范要求。

（3）生活垃圾 生活垃圾经收集后委托环卫部门清运。

1. **噪声**

主要噪声源为生产设备、废气处理设施风机、冷却塔、空压机等。风机等大型运转设备选用低噪声设备，并对设备采取防振、消声、隔声等措施，同时加强机械设备的保养和维护；各风机均设置隔音房、空压机设置在空压机室；生产设备均置于室内，并对设备采取防振、消声、隔声等措施。经过隔声降噪处理后满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中2、4类标准。

请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。

寿宁县丰源橡塑有限公司

2025年9月15日