**福建晟泰色浆材料有限公司环境基础信息公开**

**一、基础信息**

单位名称：福建晟泰色浆材料有限公司 法定代表人：张鸿人

统一社会信用代码：913507220732321604

生产地址：南平市荣华山产业组团轻纺园二期5、6-A号块

主要内容：化学原料和化学制造业

设计建设规模：年产水性色浆14000t、油性色浆6000t

实际验收规模：年产水性色浆6000t、油性色浆2000t（一期工程）

**二、排污信息**

执行排放标准：

企业废水经厂内污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理，厂区污水排放口污染因子执行园区污水处理厂纳管标准。

企业有组织颗粒物、非甲烷总烃排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1排放限值，DMF排放参照《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）表5排放限值。

厂界无组织废气DMF排放执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）表6标准限值；非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3标准限值；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。

企业排污许可证编号：913507220732321604001V

（一）废水

主要污染物及特征污染物：二甲基甲酰胺、悬浮物、色度、氨氮、COD、pH等污染因子

排放方式：排入荣华山污水处理厂进一步处理

排放口数量和分布情况：1个废水总排放口、1个雨水排放口

排放量：无

超标情况：无

（二）废气

主要污染物及特征污染物：颗粒物、非甲烷总烃、二甲基甲酰胺（DMF）

排放方式：排入大气环境

排放口数量和分布情况：1个排气筒

排放量：非甲烷总烃≤1.75t/a

超标情况：无

（三）固体废物、危险废物情况

一般固体废物：生活垃圾：委托环卫部门定期清运；

废弃原料包装桶、袋：集中回收。

危险固体废物：含色浆滤渣的废弃过滤袋、沙滤池废沙、废机油等，委托有资质的单位处理处置。

**三、防治污染设施的建设和运行情况**

1、废气治理设施

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 治理设施 | 污染物种类 | 治理工艺 |
| 1 | 油性色浆废气排放口 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲基甲酰胺（DMF） | 水浴除尘+15m排气筒 |

设备运行情况：已验收，且运行正常

2、设施名称：废水处理设施

冲洗地面和清洗设备废水经厂区污水处理站预处理（采用五级沙滤池工艺）达标后由厂区总排口排入园区污水管网，进入园区污水处理厂集中处理。生活污水经化粪池处理后委外清捞处理。

设备运行情况：已验收，运行正常

**四、应急预案编制情况**

为积极应对公司突发情况，规范公司环境应急管理工作、提高应对和防范突发环境事件能力，根据国家和地方各级环保部门相关文件精神，结合本公司环保工作实际情况，公司于2024年6月03日编制完成了《福建晟泰色浆材料有限公司突发环境事件应急预案》（备案号：350722-2024-014-M）。

福建晟泰色浆材料有限公司

二〇二五年九月十日