**南平市荣华山污水处理有限公司**

**（南平市荣华山产业组团污水处理厂）**

**环境信息公开**

1. **基础信息**

单位名称：南平市荣华山污水处理有限公司（南平市荣华山产业组团污水处理厂）

法定代表人：魏云

生产地址：浦城县仙阳镇荣华山产业组团新型轻纺产业园区

生产主要内容、产品及规模：

主要内容：D4620 污水处理及其再生利用

产品及规模：设计日处理2万吨工业废水和生活污水，已建成阶段性工程设计处理能力为1.1万吨。

1. **污染物排放情况**
2. 废气产生情况及治理措施

（1）废气产生情况及治理措施

废气主要来自调节池、一级A/0池、二级A/0池、污泥浓缩池及污泥脱水机房等；采取加盖措施，恶臭气体经收集后采用生物滤池除臭工艺进行处理，尾气通过1根15米高排气筒排放。在污水处理厂内附属建筑物区尤其综合楼、污泥生产区周围设置绿化隔离带，厂区空地尽量植树及种植花草形成多层防护林带，减少无组织恶臭对周边环境的影响。

（2）达标情况

有组织：硫化氢、氨和臭气浓度排放速率及排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准限值。

无组织：H2S、NH3厂界无组织最高浓度值均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4相关限值；甲烷厂区内最高体积浓度限值均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4相关限值。

1. 废水产生情况及治理措施

（1）废水产生情况及治理措施

废水主要来自于福建南平市荣华山产业组团合成革特色产业园污水（生产废水及生活污水），日处理量为2万t/d，经污水厂处理后尾水排入南浦溪，主要污染物有CODcr、总磷、总氮、NH3-N等。厂区实行雨污分流，雨水进入雨水管道。进厂废水达接管标准后，进入污水处理厂等排入进水泵房，进入污水处理流程（两级A/O+终沉（混凝沉淀）+紫外消毒工艺）。

（2）达标情况

废水中的污染物满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准限值。

1. 固体废物

（1）一般固体废物

一般工业固体废物主要为栅渣及沉砂、污泥。污泥经“隔膜式板框压滤机脱水处理”后委托三明市集用生态科技有限公司处理处置。格栅渣、沉砂委托环卫部门定期清运。

（2）危险废物

危废主要为实验室废液、在线监测设备废液等，危废暂存至危废间，定期委托南平市建阳区微元环保科技有限公司处理处置。

（3）生活垃圾

生活垃圾委托环卫部门定期清运。

1. 噪声

噪声来自设备运转过程中产生的噪声。选用了低噪声设备、隔声、减振、降噪等措施。经处理后满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中3类标准。

1. 排污信息

根据排污许可证（证书编号913507220503346230001W）允许排放量。各项污染物最大允许排放量如下所示：

**表1 项目主要污染物排放总量控制要求 单位t**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| 排污许可证要求 | 200.75 | 26.25 | 60.225 | 2.00 |

1. 突发环境事件应急预案

2025年公司编制了《南平市荣华山污水处理有限公司（南平市荣华山产业组团污水处理厂）突发环境事件应急预案》并在南平市浦城生态环境局备案（编号350722-2025-004-L）。

请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。

南平市荣华山污水处理有限公司

2025年9月23日