**福州大兴油墨有限公司环境信息公开**

1. **基础信息**

单位名称：福州大兴油墨有限公司 法定代表人：吴声阳

生产地址：福建省福州市闽侯经济技术开发区洋屿路2号

生产主要内容、产品及规模：

油墨及类似产品制，设计年产胶印油墨5000吨/年

1. **污染物排放情况**
2. 废气产生情况及治理措施

（1）配料废气

因配料时加入的粉状颜料和填充料（碳酸钙）为粉状固体，料缸上方设有集尘罩，颗粒物经集气罩收集，采用ZG型回转反吹扁布袋除尘器，通过15m排气筒达标排放。经除尘器收集下来的颗粒物，全部返回黑色油墨配料工序。

（2）生产工序挥发性有机物

挥发性有机物废气主要来源于树脂油反应釜产生的不凝气、捏合工段不凝气、树脂油分装挥发以及树脂油暂存罐等环节。上述废气均通过密闭管道收集后经活性炭处理后通过20m排气筒达标排放。

（3）达标情况

有组织颗粒物、挥发性有机物满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）标准限值。有组织臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）

无组织颗粒物可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值。

1. 废水产生情况及治理措施

（1）生活污水

生活污水主要来自员工办公用水和食堂废水。生活污水经化粪池处理后进入厂区污水处理站进行处理。食堂废水经隔油池隔油后进入厂区污水处理站进行处理。

（2）生产废水

项目捏合工序生产废水，主要污染物为总有机碳、五日生化需氧量、pH值、总磷（以P计）、悬浮物、化学需氧量、氨氮（NH3-N）总氮（以N计），生产废水经过“水解酸化+混凝沉淀”工艺预处理后，与生活污水一并纳入二级生化处理站处理，经处理达标后从厂区南侧洋屿路排入市政管网，最终排入闽侯县城污水处理厂深度处理，尾水经安坪浦排入闽江。

（2）达标情况

废水中污染物满足《油墨工业水污染物排放标准》（GB 25463-2010）标准限值。

1. 固体废物

（1）一般固体废物

一般固废包括油墨车间配料时收集下来的粉尘。经布袋除尘器收集下来的粉尘，全部返回黑色油墨配料工序。

（2）危险废物

危险废物主要为废布、废水污泥、废油墨渣等。专门设置危险废物临时贮存场所，并设置警示标志，由专门人员负责危废的日常收集和管理，对进出临时贮存场所的危废记录在案，全部委托有资质单位进行处理。

（3）生活垃圾

生活垃圾委托环卫部门定期清运。

1. 噪声

噪声来自设备运转过程中产生的噪声。选用了低噪声设备、隔声、减振、降噪等措施。经处理后满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中3类标准。

请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。

福州大兴油墨有限公司

2025年10月9日