**福建省南平市建阳区白塔山生化科技有限公司环境基础信息公开**

**一、基础信息**

单位名称：福建省南平市建阳区白塔山生化科技有限公司 法定代表人：黄桂容

统一社会信用代码：91350784585342910P

生产地址：南平市建阳区徐市镇徐市村阳顺路（原机砖厂旧址）

主要内容：化学原料和化学制品制造业

建设规模：年产水性胶粘剂500t、白乳胶7900t和尿醛胶5400t。

**二、排污信息**

执行排放标准：

企业不排放生产废水。产生的废水有职工生活污水和设备清洗水。生活污水经三级化粪池处理后厂区绿化，不外排；来自生产过程中的设备清洗废水，经沉淀池沉淀后，作为原料用水回用到生产中，不外排。

企业有组织废气中非甲烷总烃、甲醛等污染因子排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1标准限值；氨、臭气浓度污染因子排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值；锅炉废气中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、汞及其化合物等污染因子排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准。

企业无组织废气中厂界非甲烷总烃排放浓度排放执行《福建省工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2、表3标准限值；厂界氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值。

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。

企业排污许可证编号：9135078458542910P001V

（一）废水

主要污染物及特征污染物：COD、BOD5、SS、氨氮等污染因子

排放方式：设备清洗废水回用到生产中，不外排。

排放口数量和分布情况：1个雨水排放口

排污许可规定排放总量限值：无

超标情况：无

（二）废气

主要污染物及特征污染物：非甲烷总烃、甲醛、氨、臭气浓度、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、汞及其化合物

排放方式：排入大气环境

排放口数量和分布情况：2个排气筒

排污许可规定排放总量限值：无

超标情况：无

（三）固体废物

生活垃圾：委托环卫部门定期清运；

危险固体废物：沾染物和废胶、清洗沉淀渣等，委托南平市建阳区微元环保科技有限公司有限公司处置。

**三、防治污染设施的建设和运行情况**

1、废气治理设施

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 治理设施 | 污染物种类 | 治理工艺 |
| 1 | 工艺尾气 | 非甲烷总烃、甲醛、氨、臭气浓度 | 集气后活性炭吸附+15m排气筒； |
| 2 | 锅炉烟气 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、汞及其化合物 | 水膜除尘+25m排气筒 |

设备运行情况：已验收，且运行正常

2、设施名称：废水处理设施

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 治理设施 | 污染物种类 | 治理工艺 |
| 1 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池+厂区绿化 |
| 2 | 锅炉除尘废水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 三级中和沉淀后回用 |

设备运行情况：已验收，运行正常